上：ヨーロッパ製高性能ヒータは北欧材に良い。杉にはフィン形状ピッチが適合しない。

下：日本の杉材にはヤニが多く、丸形形状と粗めのピッチが良い。





**改善後は素晴らしい効果**